Инструкция по сборке

**Кровать «Адель»**

**0,9м 1,2м 1,4м**

Возможна сборка левого и правого варианта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тахта | Габаритные размеры, мм. | Размеры спального места, мм. |
| Длина  | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота |
| 0,9 | 2105 | 995 | 720 | 2030 | 920 | 445 |
| 1,2 | 2105 | 1295 | 720 | 2030 | 1220 | 445 |
| 1,4 | 2105 | 1495 | 720 | 2030 | 1420 | 445 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № дет. | Наименование | Кол-во |
| 1 | Спинка большая | 1 |
| 2 | Спинка малая | 1 |
| 3 | Царга боковая | 1 |
| 4 | Царга ножная | 1 |
| 5 | Упор | 2 |
| 6 | Прокладка для механизма | 2 |
| 7 | Дно (сдвоенное) | 1 |
| 8 | Матрац | 1 |



Ведомость деталей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизм подъема\* | 2 | Уголок №420 | 3 | Гайка М6 | 4 | Шайба М6 | 5 | Болт мебел. М6х25 |
| 1 комплект | 4 шт. | 12 шт. | 4 шт. | 8 шт. |
| 6 | Болт мебел. М6х40 | 7 | Болт мебел. М6х70 | 8 | Болт с шестигр. гол. М6х20 | 9 | Болт с шестигр. гол. М6х40 | 10 | Болт с шестигр. гол. М6х60 |
| 2 шт. | 2 шт. | 12 шт. | 2 шт. | 1. шт.
 |

\*Механизм подъема комплектуется: 0,9м – с 3-я пружинами, 1,2м – с 3-я пружинами, 1,4м – с 4-я пружинами.

Из-за большого веса и крупных габаритов деталей тахты сборку должны производить не менее двух сборщиков. Сборку производить на ровной поверхности, постелив плотную бумагу или ткань. Для сборки необходимо иметь инструмент: молоток, гаечный ключ на 10 мм. При сборке избегайте неосторожных ударов и чрезмерных усилий.

**Последовательность сборки:**

|  |  |
| --- | --- |
| 10076298543118 | К царге боковой (дет.3) прикрепите уголки №420 (поз.2) болтами М6х20 (поз.8). Установить механизм подъема на царгу боковую (дет.3), через прокладку для механизма (дет.6) и закрепить при помощи болтов М6х40 (поз.9) и гаек М6 (поз.3). Закрепить упор (дет.5) на царге боковой с помощью болтов М6х60 (поз.10). К спинке большой (дет.1) прикрепите уголки №420 (поз.2) болтами М6х25 (поз.5) и гайками М6 (поз.3). К спинке большой (дет.1) установить механизм подъема, через прокладку для механизма (дет.6) и закрепить при помощи болтов М6х40 (поз.6) и гаек М6 (поз.3). Закрепить упор (дет.5) на спинке большой с помощью болтов М6х70 (поз.7). |
| 38 | Соедините детали1,2,3,4. Спинку малую (дет.2) прикрепите к спинке большой (дет.1) и царге боковой (дет.3) через уголки болтами М6х25 (поз.5) с гайками М6 (поз.3). Царга ножная (дет.4) крепится через уголки болтами М6х20 (поз.8)  |
|  | Установите матрац (дет.8) и закрепите его болтами М6х20 (поз.8). Оденьте пружины на механизмы подъема (количество пружин отличается\*).  |
| 7 | Вложите дно кровати (дет.7) под упоры. |