Диван угловой «Тильза-2»

Состоит из 3 пакетов:

1п. Короб для белья с прикрепленной падающей спинкой и сдвижным сидением, не скрепленным с коробом. Внутри короба 3 подушки и пакет с фурнитурой (пластиковые опоры с шурупами-10 шт., болт 8х60 мм – 2 шт., шайба М8 – 6 шт., гайка М8 -6 шт., шайба фанерная 40х40 мм – 2 шт., заглушка фанерная 30х80 мм – 2 шт.)

2п. Оттоманка. Внутри оттоманки спинка оттоманки с 2 болтами шайбами и гайками М8, закрепленная тремя брусками и тремя шурупами.

3п. Подлокотники 2 шт. с установленными крепежными болтами.

Работа по сборке:

Внутри оттоманки открутить 3 шурупа и вынуть спинку.

Прикрутить шурупами 10 шт. пластиковых опор по 4 шт. на каждый короб и 2 шт. на выдвижное сидение) на одну опору используется 1 шуруп.

Положить спинку оттоманки на пол болтами наружу. Поставить оттоманку задним торцом на спинку так, чтобы болты на спинке вошли в отверстия на коробе и закрепить гайками с шайбами. С нужной боковой стороны закрепить подлокотник с помощью 2 болтов. С другой стороны, изнутри вставить в отверстия 2 болта 8х60 мм и закрепить их заглушками с помощью 4 шурупов (болты для соединения с коробом сидения). Опустить оттоманку на ножки.

Соединить два короба с помощью 2 болтов гаек и шайб М8, между коробов на болтах устанавливаются фанерные шайбы.

Второй подлокотники закрепляются на коробе сиденья с помощью 2 болтов, гаек и шайб М8 Задняя планка вставляется в соединители на подлокотниках.

Выдвижное сидение устанавливается на короб без крепежа.

Работа по сборке заканчивается проверкой раскладывания дивана и установкой подушек.