|  |  |
| --- | --- |
| ДАТА УПАКОВКИ |  |
| КОМПЛЕКТОВЩИК |  |
| НОМЕР ПАРТИИ |  |

**г. Пенза, ул. Рябова, 31**

**т./ф. 8(8412) 36-10-03**

**т. 8(8412) 36-10-05, 73-85-02**

**e-mail:** **lazarev-penza@yandex.ru**

[**www.interier-center.ru**](http://www.interier-center.ru)

**МАРТА-11**

**Инструкция**

**по сборке и эксплуатации мебели**

**КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№дет.** | **Наименование детали** | **Размер** | **Кол-во** | **№ упак.** |
| 1, 1а | Боковина шкафа | 2084\*500 | 2 | 1 |
| 2 | Крышка шкафа | 800\*530 | 1 | 3 |
| 3 | Вязка шкафа | 768\*500 | 2 | 3 |
| 4 | Цоколь шкафа | 768\*80 | 1 | 2 |
| 5 | Фасад шкафа, пенала | 2000\*397 | 2 | 5 |
| 5а | Фасад шкафа с зеркалом | 2000\*397 | 1 | 6 |
| 6 | Задняя стенка шкафа, пенала (ДВП) | 2015\*395 | 3 | 1 |
| 7,7а | Боковина пенала | 2084\*400 | 2 | 1 |
| 8 | Крышка пенала | 400\*430 | 1 | 3 |
| 9 | Полка пенала | 368\*400 | 3 | 3 |
| 10 | Вязка пенала | 358\*400 | 2 | 3 |
| 11 | Цоколь пенала | 368\*80 | 1 | 2 |
| 12 | Вязка центральной секции верхняя | 1468\*280 | 1 | 4 |
| 13 | Вязка центральной секции нижняя | 1468\*280 | 1 | 4 |
| 14 | Крышка тумбы | 1500\*420 | 1 | 2 |
| 15 | Вязка тумбы | 1468\*400 | 1 | 2 |
| 16,16а | Боковина центральной секции | 1440\*280 | 2 | 4 |
| 17 | Перегородка  | 610\*280 | 1 | 2 |
| 18 | Вязка/полка центральной секции | 726\*280 | 2 | 4 |
| 19,19а | Перегородка  | 798\*280 | 2 | 4 |
| 20, 20а | Боковина тумбы | 484\*400 | 2 | 2 |
| 21, 21а | Перегородка тумбы | 387\*400 | 2 | 2 |
| 22 | Полка тумбы | 500\*400 | 1 | 2 |
| 23 | Цоколь тумбы | 1468\*80 | 1 | 2 |
| 24 | Задняя стенка (ЛДВП) | 315\*1495 | 1 | 2 |
| 25 | Задняя стенка тумбы | 415\*1495 | 1 | 2 |
| 26 | Фасад  | 397\*747 | 2 | 5 |
| 27 | Фасад тумбы | 397\*497 | 1 | 5 |
| 28,28а | Боковина ящика | 400\*150 | 4 | 3 |
| 29 | Вязка ящика | 408\*150 | 2 | 3 |
| 30 | ДВП ящика | 435\*400 | 2 | 2 |
| 31 | Фасад ящика | 197\*497 | 2 | 2 |
|  | Штанга деревянная  | 760 | 1 | 3 |
|  | Зеркало  | 925 | 346 |  |

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ**

 **Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.**

 Во избежание появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

 В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

**ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

 Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65 +/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получении травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.







 **Комплектация фурнитурой**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Эскиз** | **Ед. измер.** | **Кол-во** |
| 1 | Еврошуруп 6,3\*50 | &IEcy;&vcy;&rcy;&ocy;&vcy;&icy;&ncy;&tcy; | шт. | 84 |
| 2 | Еврозаглушка | http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=527779628-32-72&n=21 | шт. | 30 |
| 3 | Наконечник (подпятник) | http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=534200247-63-72&n=21 | шт. | 13 |
| 4 | Лифт газовый | http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=77873864-71-72&n=21 | шт. | 2 |
| 5 | Петля 4х шарнирная | http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=71983614-26-72&n=21 | шт. | 15 |
| 6 | Гвозди 1,6\*25 | http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=242092983-34-72&n=21 | шт. | 100 |
| 7 | Полкодержатель | http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=76105471-26-72&n=21 | шт. | 36 |
| 8 | Саморез 3,5\*16 | &Scy;&acy;&mcy;&ocy;&rcy;&iecy;&zcy; 3,5*16 &pcy;&ocy;&tcy;&acy;&jcy;, &kcy;&rcy;&ucy;&pcy;&ncy;&acy;&yacy; &rcy;&iecy;&zcy;&softcy;&bcy;&acy;, &ocy;&kcy;&scy;&icy;&dcy; (1000) | шт. | 50 |
| 9 | Ключ для еврошурупа | http://klio-company.ru/UserFiles/Image/catalog/thumbnails/klyuch-shestigrannyi-sw-4.0-mm-s---obraznyi-1361864792.jpg | шт. | 1 |
| 10 | Еврошуруп 3,6\*13 | http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=397921893-55-72&n=21 | шт. | 48 |
| 11 | Шкант 8\*30 | http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=587306561-32-72&n=21 | шт. | 10 |
| 12 | Ручка 96 мм | http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=410695185-48-72&n=21 | шт. | 8 |
| 13 | Направляющие \*350 | http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=438267762-17-72&n=21 | шт. | 2 |
| 14 | Дюбель+эксцентрик | http://www.makuha.ru/tehno/krovat-jashik/508_fi_202b.jpg | шт. | 4+4 |
| 15 | Штангодержатель пластммас | http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=10600739-20-72&n=21 | шт. | 2 |