**Угол с оттоманкой**

1. Основная часть – аккордеон (1шт)
2. Передняя царга – 1шт
3. Подлокотники – 2шт
4. Задняя царга – 1шт
5. Кронштейны – 4шт
6. Спинка оттоманки – 1шт
7. Оттоманка – 1шт

Болт (потайной) – 6\*20мм (4шт); болт - 8\*35мм (4шт); болт – 8\*55мм (10шт); соединители: внешний – 3шт

внутренний – 2шт

**Порядок сборки дивана**

1. Потайным болтом 6\*20мм (4шт) прикрепляем переднюю царгу №2 к основной части №1
2. Через кронштейны №5, прикрепленные к основной части №1, болтами 8\*35мм (4шт) прикрепляем подлокотник №3, левый – если угол правый и наоборот
3. Болтами 8\*55мм (2шт) прикрепляем спинку оттоманки №6 к оттоманке №7
4. Через кронштейны №5, прикрепленные к основной части №1, болтами 8\*55мм (4шт) прикрепляем оттоманку №7 к основной части №1
5. Болтами 8\*55мм (2шт) прикрепляем второй подлокотник №3 к оттоманке №7
6. Прикрепляем внешний соединитель на левую сторону спинки оттоманки №6 если угол правый и наоборот
7. Путем совмещения соединителей на подлокотнике №3 и на необходимой стороне спинки оттоманки №6 и задней царги №4,устанавливаем заднюю царгу №4

Устанавливаем приспинную подушку на оттоманку №7