**Угол с баром**

1. Основная часть – аккордеон (1шт)
2. Передняя царга – 1шт
3. Подлокотники – 2шт
4. Задняя царга – 1шт
5. Кронштейны – 4шт
6. Угловая часть (бар) – 1шт
7. Кресельная часть – 1шт
8. Бельевой ящик кресельной части – 1шт
9. Задняя стенка кресельной части – 1шт

Болт (потайной) – 6\*20мм (4шт); болт - 8\*35мм (4шт); болт – 8\*55мм (8шт); соединители: внешний – 4шт

внутренний – 4шт

**Порядок сборки дивана**

1. Потайным болтом 6\*20мм (4шт) прикрепляем переднюю царгу №2 к основной части №1
2. Через кронштейны №5, прикрепленные к основной части №1, болтами 8\*35мм (4шт) прикрепляем 1 из подлокотников №3 к основной части №1, если угол правый – то прикрепляем левый подлокотник №3 и наоборот
3. Через кронштейны №5, прикрепленные к основной части №1, болтами 8\*55мм (4шт) прикрепляем основную часть №1 к угловой части №6
4. Достаем бельевой ящик №8 из кресельной части №7. Болтами 8\*55мм (2шт) прикрепляем подлокотник №3 к кресельной части №7
5. Болтами 8\*55мм (2шт) прикрепляем кресельную часть №7 к угловой части №6. Вставляем бельевой ящик №8 в кресельную часть №7
6. Путем совмещения соединителей на подлокотнике №3, угловой части №6 устанавливаем заднюю спинку кресельной части №9
7. Путем совмещения соединителей на подлокотнике №3, угловой части №6 устанавливаем заднюю царгу №4

Устанавливаем приспинную подушку на кресельную часть №7