# Кухонная мойка ЕМАR Модель: ЕМ-490

# 

# 

# ЕМ-490 Круглая мойка без крыла. Данная модель выпускается с тремя видами покрытия: Глянец, матовая и декор. Мойка изготавливается из нержавеющей стали толщиной 0.8мм. На дне чаши имеется шумопоглощающая накладка. Данная модель предусматривает врезной способ монтажа.

**Основные характеристики мойки:**

* Нержавеющая сталь
* Поверхность -**Глянцевая** (полированная) / **матовая** (электролиз)/ **Décor**
* Толщина стали- 0.8 мм
* Размеры мойки, диаметр 490 мм
* Способ монтажа - Врезной
* Вырез под мойку, диаметр 470 мм
* Размер сливного отверстия 3.5
* Размеры чаши, диаметр 370 мм
* Глубина чаши, мм- 170 мм
* Тип мойки - Круглая / Одна чаша

**Комплектация :**   
   
**•** Сливная арматура с вентилем 3 ½" , уплотнитель и крепёж.

**Рекомендуемые смесители:**



**Рекомендуемые аксессуары:**

