ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Прежде чем приступить к сборке, необходимо внимательно проверить наличие щитовых деталей и фурнитуры, согласно комплектовочным ведомостям. Выяснить назначение каждой позиции с помощью схемы сборки.

Сборку изделия производить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой.

Вначале разложить щитовые детали в горизонтальном положении и закрепить элементы фурнитуры (поз.1,2) как показано на схеме сборки. Затем собрать конструкцию, используя для стяжки элемент фурнитуры (поз.1).

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1.Беречь поверхности мебели от механических повреждений;

2.Во избежание набухания щитов, не допускать попадания воды на поверхность мебели;

3.Поверхности мебели можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла, с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и другие растворители;

4.Нельзя использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции, а улучшающие его.

**Набор корпусной мебели**

**Стол журнальный**

**“АГАТ 600” или “АГАТ 1000”**

****